SLATIN d.o.o.

BRDINJE 18 A

2390, RAVNE NA KOROŠKEM

Priklop gu motorja brez čitalca prstnega odtisa ali tipkovnice

Priklop na trafo po posameznih barvah žic:

rjava ( braun) +

siva (grau) -

roza (rosa) - KONTAKT



Ostale barve so proste

Za preizkus priključiš ključavnico na trafo in na + ( rjava žica) prisloniš roza žico, ključavnica se mora odpreti.

Priklop gu motorja čitalcem prstnega odtisa ali tipkovnico

Priklop na trafo po posameznih barvah žic:

rjava – temno rdeca (braun) (dunkel rot) – ( minus)

bela (weiss) + (plus)

siva in modra domofon (grau und blau freisprechanlage)

zelena (grün) prosto (frei)

črna (schwarz) prosto frei

 NAVODILA ZA PROGRAMIRANJE TIPKOVNICE

1. Pritisneš √, 1 krat
2. Vpišeš kodo 9999
3. Pritisneš √, 1 krat
4. Pritisneš številko 1, 1 krat
5. Pritisneš √, 1 krat
6. Vpišeš želeno 4 mestno kodo xxxx ( ne smeje biti 4 enake številke)
7. Pritisneš √, 1 krat
8. Ponoviš želeno 4 mestno kodo xxxx ( enaka koda kot pri poziciji 6)
9. Pritisneš √, 1 krat

Za drugo kodo ponoviš postopek od 1 do 9 pozicije

PROGRAMIRANJE INTEGRA KRMILNIKA

Programiranje preko aplikacije.

Prenos aplikacije ekeyhome app na pametni telefon.

Cupling kode 9999

Spremeba cupling code (6 mestna si jo določi uporabnik)

App kode 9999

Po tem lahko vstopiš v aplikacijo

<https://vimeo.com/205217190>, programiranje preko aplikacije na pametnem telefonu.

Navodila za programiranje preko čitalca

<https://vimeo.com/205221670>, programiranje preko čitalca prstnih odtisov z administratorskimi prsti.

Link do navodil za tipkovnico in čitalnik prstnih odtisov.

https://www.ekey.net/wp-content/dokumente/Bedienungsanleitung\_ekey\_home\_SE\_mini\_micro\_de\_web\_ID203\_3004.pdf

PROGRAMIRANJE D LINE KRMILNIKA

Gre samo preko aplikacije ekey bionyx.